



**CENTRALINA *ENFC* ELETTRICO FLEX1 ACDC**

Il Flex1 ACDC è costituito da un alimentatore elettrico ad alte prestazioni 230 V CA / 24 V CC, per gestire la LIP7 dell’ *E.N.F.C.* “***SunSmoke 2000V-EVO ELETTRICO***” del sistema di apertura, consente di essere alimentati da 230 V. Può anche essere utilizzato come alimentazione 230 V CA. Dimensioni: 1800 x 110 x 63 mm, Colore RAL 9010.