



**PULSANTE ROTTURA VETRO MODULO RWA 6 ARANCIONE VDS**

Pulsante di emergenza a rottura vetro per azionamento manuale degli *E.N.F.C.* “***SunSmoke 2000V-EVO***”, con varie spie di monitoraggio e segnalazione, scatola in resina termoplastica RAL 2010, mm 123,5b123,5hx37p.