



**RILEVATORE DI CALORE LIP**

Il rilevatore/sonda 75°,110°,140°C, va inserito all’ interno della LIP ed è in grado di rilevare la temperatura in prossimità dell’ *E.N.F.C.* “***SunSmoke 2000V-EVO ELETTRICO***”, e di inviare un’ impulso alla centrale per poterlo fare aprire.